

互联网GPRS血压计传输协议V20210520

1. 软件功能定义：
上传协议中，包含IMEI等信息内容，服务器根据IMEI号区分数据是来自于哪个血压计。具体格式如下:
http://xx.xxx.com/send.php?imei=867521029836118&tel=13714728810&iccid=01234567890123456789&imsi=012345678901234&user=1&sys=201&dia=85&pul=65&ano=0&time=20210824165000
IMEI:表示设备IMEI号，重要唯一识别号；

TEL:表示设备里的手机卡号码（需要SIM卡支持读取），仅供参考；

ICCID: 表示设备ICCID号，仅供参考；

IMSI: 表示设备IMSI号，仅供参考；

USER:表示用户类型，1爸爸，2妈妈；

SYS：表示血压高压；

DIA：表示血压低压；

PUL:表示心跳；

ANO:表示心律不齐，0正常，1不正常；

TIME：表示血压计设备里的年月日时分（这个时间值正常不用，而是直接赋值服务器最新时间，而不取血压计设备里的时间，因为血压计在完全断电后血压计时间会恢复为原始状态时间譬如201501010101，血压计里的实时时间通过返回服务器实时时间数值赋值每次自动更新血压计设备里的时间（譬如：OK201808021123，就会把血压计里的时间自动更新为2018年8月2日11时23分）；
http://xx.xxx.com/send.php? 

红色部分为客户服务器网址，协议HTTP或者HTTPS，请求方式 GET

如果客户需要更新URL，在返回信息里增加ip=字段，示例：
OK201412220930&ip=http://xxxxx#end#
&ip= 代表起始，#end#代表结束，中间是新的URL，血压计收到后下次传输就会按新的URL传输

