U818互联网血压计在线修改IP地址操作指南V20240701
根据实际情况【譬如IMEI=867144022362873】访问如下网址后：

1,http://bp.urion.cn/web/um/bp/cx/ci.php?user=1&lmx=30&imei=867144022362873
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2,复制IMEI:867144022362873
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3:粘贴到手机号码位置，然后点击自助绑定手机号码：
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4：自动注册绑定成功，然后点击填写详细资料：
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5：登录界面，鼠标点击自动填入IMEI,PASSWORD[默认6个1]:
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6点击登录：
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7，点击用户资料修改：
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8，提示文本位置输入需要修改的ip，注意格式！！！
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ip=http://bp.urion.cn/sendbp.php
注意ip必须小写，否则不生效！切记！
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9，点击修改：
修改IP成功，然后测量一次后机器会自动更新到新服务器IP地址，须再测量一次，数据就上传到新服务器地址了。

[注意发送指令地址必须加前缀http://【或者https://】,否则不能上传数据！整条命令中间和尾部处不能有空格！]

10，注册完手机号码后的另外一个登录办法如下：
http://bp.urion.cn/web/um/bp/cx/ci.php?user=1&lmx=30&imei=867144022362873
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11，修改资料：
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12，鼠标放在空白位置，自动出现帐号密码：
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13，点击修改资料
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14，输入新的ip地址譬如：
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注意ip必须小写，否则不生效！切记！

ip=http://bp.urion.cn/sendbp.php
李嘉明专门测试机器，写好接收地址和LIST地址后发给我，我用实际机器测试是否正常修改ip上传。
http://bp.urion.cn/web/um/bp/cx/ci.php?user=1&1mx=30&imei=861197061875581 

如果确认正常后就可以自己修改ip了独自修改ip！

优瑞恩血压计李嘉明13714728810

公司网址: http://www.urion.cn/TP/    

联系邮箱: urion@qq.com 
联系电话:13714728810李嘉明
联系Q/Q:915723833(如QQ已满根据提示加新QQ号)

公司名称:深圳市优瑞恩科技有限公司
公司地址:深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋4楼,5楼,6楼
公司地址：http://www.urion.cn/U/DZ/  

地图导航：http://www.urion.cn/UDZ/
广东省深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋5楼李嘉明13714728810

